一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设地点
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	新乡正骨医院
	新乡正骨医院扩建项目
	河南省新乡市红旗区金穗大道中208号、220号
	新乡市天之蓝环保技术有限公司
	一、项目性质：扩建
二、审批内容：新增83张住院床位，扩建完成后医院共计98张住院床位，扩建项目依托现有院区建设，不新增占地。
	1、废水

项目建成后医院运行过程中废水主要为门诊病人废水、住院部（病人及陪护人员）废水、职工废水、洗衣废水、食堂废水、真空蒸汽灭菌器废水。经化粪池处理后一同进入院内污水处理站（格栅-调节-混凝沉淀-消毒工艺）处理，处理后通过市政管网排入新乡市骆驼湾污水处理厂进一步处理。

2、噪声

项目主要噪声源有医疗设备噪声、空调室外机噪声、配电设备噪声、污水处理系统噪声及人员活动噪声等。经扩散衰减后项目营运期对厂界噪声预测值需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目东北侧红旗区农机公司家属院、东侧红旗区财政局家属院、北侧幸福巷民房、西侧红旗区文化路41号家属院、西北侧红旗区文化路39号家属院敏感点噪声预测值需满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类区标准限值。南侧红旗区四建家属院敏感点噪声预测值需满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准限值。

3、固废

项目固体废物主要为生活垃圾、一般固废和危险废物，一般固废主要为废输液瓶（袋），危险废物主要包括医疗废物及一体化污水处理站产生的污泥、栅渣。生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门处置。一般固废收集后暂存于一般固废间内，委托第三方公司处置。分类收集后放置在医疗废物暂存间，定期由医疗废物处理中心清运处理。污水处理站的污泥、栅渣收集至危废间暂存，定期交由有资质单位进行处理。
	/

	2
	
	
	
	
	
	
	


